**Caiet de sarcini**

**Specificatii tehnice**

**Injectomat**

**Cantitatea solicitata: 46 bucati**

Debite infuzie: seringa de 10ml: 0.1~100ml/h; seringa de 20ml: 0.1~200ml/h; seringa de 50ml: 0.1 ~ 500ml/h.

Valoare bolus: seringa de 10ml: 100ml/h; seringa de 20ml: 200ml/h; seringa de 50ml: 500ml/h.

Volum de infuzie cumulat: 0.1~999.9ml. Precizie: ±3%.

Alimentare: AC 220V; 50/60Hz. Consum maxim: 30W.

Baterie Li reincarcabila, functionare peste 5 ore de la incarcarea completa.

Incarcare baterie: cand injectomatul (pompa de injectie) este conectat la priza, bateria se incarca automat .

Informatia afisata: debit seringa; volumul acumulat; dimensiune seringa, capacitate baterie; indicator curent AC; numar pat.

Alarme: la completare; apropiere completare; ocluzare; baterie descarcata; seringa anormala; functionare defectuoasa.

Greutate: max 2.5 kg

Vizat Intocmit

Director Medical Sef sectie Cardiologie

Dr.Alina Lupu Prof.Dr. Adina Ionac