**Caiet de sarcini**

**Specificatii tehnice**

**Defibrilator cardiac extern**

**Cantitatea solicitata: 9 bucati**

Defibrilatorul sa fie compact.

Posibilitate de atasare pulsoximetru.

Unda de soc bifazica (defibrilare mai eficienta la energii mai scazute).

Dispozitiv extern de defibrilare cu padele si cabluri de la padele de unica folosinta, incarcare automata pentru defibrilare hands-free, sunet de avertizare in resuscitarea cardio-pulmonara si eventual asistenta vocala.

Pacing non-invaziv.

Ecran LCD cu claritate crescuta si afisaj a 2 derivatii.

Incarcare rapida: mai putin de 3 secunde pana la 150J si mai putin de 5 secunde pana la 270J.

Afisare traseu ECG rapid dupa defibrilare.

Condensatorul de voltaj mare impreuna cu bateria.

Programul care sa permita reanalizarea, editarea si printarea rapoartelor de defibrilare pe un Windows PC.

Posibilitatea de a fi inregistrate pe un card de memorie SD, adnotari vocale si traseul ECG.

Vizat Intocmit

Director Medical Sef sectie Cardiologie

Dr.Alina Lupu Prof.Dr. Adina Ionac